입 찰 유 의 서

▣ 입찰공고번호: 공고 제동 2017 - 03호

▣ 입 찰 건 명 : 동의과학대학교 기숙사 매트리스 구입

Ⅰ. 계약 일반사항

Ⅱ. 물품내역서

Ⅲ. 제작시방서

2017. 6. 5.

사무처 관리부

I. 계약 일반사항

1. 건 명 : 동의과학대학교 기숙사 매트리스 구입

2. 사업예산 : 금일억삼천삼백이십만원(￦133,200,000) VAT 포함

3. 납품기한 : 2017.7.31.(화)까지 (협의후 조정 가능)

4. 납품조건 : 기존 매트리스 수거 ‧ 폐기 및 신규 매트리스 각 호실 설치(168실)

5. 납품장소 : 학생 기숙사 룸 해당실 (우리대학 지정장소)

6. 물품 수량 및 규격 : 붙임 “Ⅱ.물품내역서” 참조

7. 품질 보증

가. 납품된 물품에 대한 하자 및 품질보증기간은 납품일로부터 2년으로 한다.

- 납품후 이행(하자)보험증권 제출 (계약금액의 10%, 보험기간: 납품일 ~ 2년)

나. 사용자의 A/S 요청시 2일 이내에 방문하여 해결하고, 보증기간 내의 수리 및 교체에 관한 사항은 일체 무상으로 한다.

8. 계약 조건

가. 본 물품의 구매는 일괄 납품 방식으로 추진하며 물품의 설치 및 검수 실시 완료 후 물품 대금을 지급한다.

나. 대금 결재 조건은 최종 검수 완료후 업체의 세금계산서 청구일로부터 15일 이내

계약대금 전액을 지정계좌로 지급하기로 한다.

다. 입찰유의서에 명시한 물품내역과 비교시 품질(재질, 규격, 내구성등)이 상이    하거나 동등 이상의 물품이 아닐 경우 발주처에서 납품을 거부할 수 있고 이에 대한 모든 책임은 납품 업체에서 진다.

라. 납품 후 발주처에서 무작위 지정하는 매트리스 2EA 샘플을 품질 시험을 위해  외부 전문기관에 시험성적을 의뢰하여 품질 테스트를 시행할 수 있으며, 이에 발생  하는 모든 비용은 납품업체가 부담하여야 한다.

따라서, 납품업체는 계약물량(666EA) 이외 품질 테스트를 위한 샘플 물량(2EA) 제작 비용 및 시험 성적비, 운반비등 추가비용을 감안해 입찰에 응하여야 한다.

마. 상기 샘플 테스트시 입찰규격 및 품질(KC마크 인증기준)에 부합하지 않을 경우, 발주처는 납품을 거부할 수 있고, 낙찰자는 납품 물품 전량 혹은 품질 미달품 일부를 즉시 무상 교체하여야 한다.(품질 보증기간내 추후 발견되는 하자 물품  도 무상 교체 대상임- 단,사용자 부주의에 의한 현저한 파손 및 천재지변 제외)

바. 기존 사용 중이던 폐 매트리스 회수 ‧ 폐기비용 및 신규 매트리스 운반, 설치, 폐쓰레기 비용등 각종 부대비용은 납품자의 부담으로 한다.

9. 운반 및 설치

가. 납품 과정에서 운반 및 설치 시 이동경로의 바닥 면과 기타시설에 긁힘, 찍힘, 파손 등이 발생되지 않도록 하여야 하며, 사전 답사를 통해 방법을 강구하여야 한다.

나. 비품 설치 전, 중, 후 발생되는 폐기물은 감독관과 사전 동의를 득한 후 반출하여야 하며, 납품 과정상에서 발생하는 폐기물 처리비용은 납품자의 부담으로 처리하여야 한다.

10. 기타사항

상기 입찰 유의서에 명시하지 않은 세부 사항은 대학의 진행방법에 따르기로 하며, 유의사항을 숙지하지 못함으로 인한 불이익은 우리 대학이 책임지지 않는다.

Ⅱ. 물품내역서

구분	품목	규 격 (mm)	수량	사 진	비고
1	매트리스(양면)	1000*2000*230	666		6회전 스프링 사용
2	목재깔판	1000*2000	666		두께 12T 이상 단면 도장처리

★ 상기 이미지와 실제 제품은 규격(색상)이 차이 날 수 있으므로 제작 전에 반드시 현장(기숙사)을 사전 답사하여 설치된 침대 프레임(목재, 철재 2가지 사용)을 확인 후 현장여건에 맞게 물품을 제작. 납품하여야 한다.

★ 상기 계약물량(666EA) 외 검수 및 품질검사를 위한 샘플 매트(2EA)를 별도로 납품하여야 한다. (무작위 추출 컷팅 검수 및 시험성적 의뢰 할 수 있음.)

Ⅲ. 제작시방서

품 명	매트리스(목재 깔판포함)	수 량	666
규 격	1000*2000*230	단 위	EA
1. 스프링 및 내장재 * 매트에 사용되는 경강선은 선경지름 2.1mm이상 두께의 고탄소 HIGH CARON 특종 경강선 사용.(인장강도는 170~180KGF/mm) * 스프링 회전수는 6회의 BONNEL TYPE 스프링으로 제작한다. * 20회이상 비틀림 시험시 파단면이 선축에 직각이고 홈, 균열등이 없고 세로 방향의 국부 비틀림이 심하게 생기지 않아야 한다. * 스프링의 정렬은 가로 10줄이상, 세로 26줄이상을 원칙으로 한다.(제작사의 공법에 따라 증 가는 인정한다) * 스프링과 스프링을 연결하는 헤리컬 코일(HERLCAL COIL)은 선경1.4mm의 고탄소 특종경 강선을 사용하여 4회 이상 연결 조립한다. (클립공법도 가능함) * 스프링 UNIT가 완성되면 가장자리 4곳에 고탄성 스폰지(PE SHEET)를 부착하여 코너 안쪽 찌그러짐을 방지한다. * 기타 기재되지 않은 공법은 KC 표준공법에 준한다. 2. 매트리스 쿠션 보충재 및 겉피 * SPONGE(누비작업)은 1종 슬라브 방식 우레탄롤을 사용, 커버지+스폰지+부직포를 동시에 누 비작업하여 쿠션과 감촉이 부드럽게 느껴지도록 커버지와 쿠션용 우레탄롤을 접착후, 위 내용 을 마감 퀄팅(QUILTING)처리하여 바느질 부위가 뜬 부분이 없도록 제작한다. (제작사의 공 법에 따라 보충재의 증가 및 고급화는 인정함) * 이중견면은 두께 15m/m이상의 견면으로 HARD면과 SOFT면으로 열처리 접착하여 보온기 능, 완충기능을 하고 휄트는 HARD면의 압축상태가 두께가 균일하여 SOFT면이 쿠션작용하 며 이중으로 구성된 재질을 사용한다. * 압축팜 원료는 두께 6mm이상의 케시미론 패딩 섬유를 사용한다. * 겉피는 방염처리된 쟈가드 고급원단을 사용한다. * 매트리스의 통풍을 위하여 공기통을 측면 커버지 4곳에 설치한다. * 기타 기재되지 않은 필수사양은 KC공법에 준한다. 3. 매트리스 바닥깔판재 * 12mm이상의 합판을 실물 골조규격에 준하여 재단하고 단면은 2∼3회 도장하여 표면의 미려 함과 시각적 안정을 기하도록 제작한다 (색상은 발주처와 상의후 제작 한다) * 기타는 일반 목재가구 공법에 준한다 * 모든 제작사양은 KC마크 취득 인증기준의 시방 및 공법을 벗어나서는 안됨. (필수사항)