산학 입찰 2020-B06호
물품 규격서

간호학과 실습기자재

소아용 전동침대 외17종

동의과학대학교 산학협력단

입찰공고 산학2020-B06호

구매 (한글 및 영문) 규격서

(COMMODITY SPECIFICATION)

품 명	소아용 전동침대	모 델 명	SBI-300
	Hospital Bed (Motorized) - 3 Motor
제조사명 / 제조국	소화 / 한국	수량 / 단위	1	EA
A. 특 징 (FEATURE) - 중환자실, 격리실 및 특실에서 사용 - 탈부착식 버튼, 등판 다리판 작동 - 견고한 ABS주입식 몰딩으로 만들어진 침대로 응급상황에 쉽게 탈부착 가능함 - 전동으로 등판, 무릎판 및 높낮이 조정이 가능하며 Headboard 와 Footboard는 탈부착이 가능 - 강력한 모터로 소음이 적고 부드럽게 움직이기 때문에 환자는 가만히 있는 듯한 느낌을 받음 - 견고한 재질로 오랜기간 사용이 가능하며, 최대 600kg까지 견딜 수 있음 - 환자가 HandSwich로 침대의 상태를 변경 할 수 있으며 그것을 걸 수 있는 걸이가 있어 보관이 용이하며 손상을 방지함 - Nursing Control S/W : 모든 기능 및 침대자세등은 환자의 안전을 위해 잠금이 가능하며 Handswich가 고장났을 시 대체적으로 사용가능함. 또한 간호사가 직접 작동을 필요로 할 때에는 Hand Swich의 잠금이 가능함.
B. 세부사양 및 규격 (SPECIFICATION) - Dimension : 2180(L)× 1020(W)× 420~750(H) (mm) - Bed Frame : 1.6t steel plate - Bed Top Panel : P·P(Poly Propylene) - Head and Foot Panel : A.B.S Injection Molded - Side rail : One-Touch Down Rails(4PCS) - Motor : DC24V 3Actuators(Made in Germany) - Power : 220V, 50Hz~60Hz - Hand Set : 1Set - Caster : 5"TENTE Caster (Made in Germany) - I.V Pole : 1EA - Finish : Electrostatic Powder Coating
C. 비 고 (REMARKS) - 무상 A/S 기간 : 1년

구매 (한글 및 영문) 규격서

(COMMODITY SPECIFICATION)

품 명	근육주사모형	모 델 명	BT-CSIM2
	Intramuscular Injection Buttocks Model
제조사명 / 제조국	BT Inc. / 한국	수량 / 단위	4	EA
A. 특 징 (FEATURE) - 실제와 유사한 인체 둔부모형을 통하여 사실감 있는 실습이 가능 - 둔부모형은 연질피부, 근육층, 경질골격으로 구성 - 둔부의 복면, 둔부의 배면 주사실습이 가능 - 연질 실리콘 재질을 사용하여 주사바늘 자국이 거의 남지 않음 - 둔부모형의 피부는 자가교체가 가능 - 둔부의 양측 근육주사가 가능 - 약물주입(물) 및 배출이 용이
B. 세부사양 및 규격 (SPECIFICATION) - 둔부 모형 : 성인 둔부 모형 ▶ 둔부 모형 본체 – 1개 - 기타 구성 ▶ 둔부모형 거치대 - 1개 ▶ 배출용기(배출튜브 1개 포함) - 1개 ▶ 배출주사기 - 1개 ▶ 보관용 가방 - 1개 - 규격 ▶ 둔부 모형 : 5㎏ (330×260×380㎜) ▶ 보관용 가방 : 2.7㎏ (450×450×260㎜) ▶ 제품 전체 : 약 8㎏
C. 비 고 (REMARKS) - 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종사용자에게 맞도록 공급되어야 한다. - 구매 후 1년간 품질보증 서비스가 공급자에 의해 제공된다. - 제품과 관련된 특허 등록이나 출원 증명서를 제출하여야 한다. - 제품의 품질보증, 사후관리에 대하여 책임을 명기한 제조사 증명서를 제출하여야 한다.

구매 (한글 및 영문) 규격서

(COMMODITY SPECIFICATION)

품 명	빈혈측정기	모 델 명	Hemochroma PLUS
제조사명 / 제조국	Boditech / 한국	수량 / 단위	1	EA
A. 특 징 (FEATURE) - 혈액 내 총 헤모글로빈의 농도에 대한 정량검사 전용의 체외진단용 의료기기 작은 외관에 가벼우면서도 베터리를 이용한 작동으로 휴대성이 뛰어난 제품으로서 조작이 쉽고 편리하며 대형 분석기와 비교해도 손색없는 정확하고 신뢰도 높은 검사결과를 제공합니다. 그래칙 인터페이스를 통한 사용자 편의성 증가 Finger-prick 및 tube blood 사용 가능 (손가락 채혈 및 파이펫 사용가능함) 다량의 검사결과 저장 가능 (1000개 저장) 검사결과와 calibrator 측정 결과의 손쉬운 구분 ID chip으로 손쉬운 업데이트 가능 외부 프린터 연결로 인한 출력이 가능함
B. 규 격 (WEIGHT & SIZE) - 크기 : 106.5mm(L) X 151mm(W) X 38.5mm(H) 무게 : 215g 전원공급 : 내장배터리 (AA1.5V * 4EA) 데이터 표시 : 3.2“ TFT컬러 LCD 통신 : USB to RS-232 port 사용온도 : 15~35도 결과 저장 : 측정결과 1,000개 측정방법 : 흡광도 측정법 측정 시간 : 3초
D. 비 고 (REMARKS) - 무상 A/S 기간 : 1년

구매 (한글 및 영문) 규격서

(COMMODITY SPECIFICATION)

품 명	정맥주사 실습모형	모 델 명	BT-CSIV1
	Intravenous Injection Training Arm Model
제조사명 / 제조국	(주)비티 / 한국	수량 / 단위	2	EA
A. 특 징 (FEATURE) - Skin(표피,진피)과 지방층의 구분으로 실제와 같은 느낌 - 한 제품으로 척측피정맥, 요측피정맥, 정중정맥, 중수정맥까지 실습 가능 - Skin과 정맥튜브의 일체형으로 손쉬운 교체 - 원터치 연결방식의 커넥터로 설치 및 교체 용이 - 무소음 및 실습 후 청소 용이 - 220V 전원, 건전지 겸용으로 제작되어 실습장소에 구애를 받지 않음
B. 구 성 (CONSIST OF) ▶ 팔 모형 본체 - 1개 ▶ 스킨 패드(정맥튜브 내장, 연결용 튜브 2개 결합) - 2개 ▶ 정량펌프 - 1개 ▶ 받침대 - 1개, 혈액용기 받침대 - 1개 ▶ 혈액용 색소(30ml) - 1개, 혈액용기 – 1개, 연결용 튜브 - 1개 ▶ 전원 어댑터 - 1개, 배터리 홀더 - 1개 ▶ 보관용 가방 - 1개 C. 규 격 (WEIGHT & SIZE) ▶ 팔 모형 : 1.7㎏ (570×150×80㎜) ▶ 펌프 구동장치 : 0.6㎏ (185×70×105㎜) ▶ 받침대 : 0.3㎏ (270×200×30㎜) ▶ 보관용 가방 : 2.2㎏ (730×285×150㎜) ▶ 제품 전체 : 약 5.6㎏
D. 비 고 (REMARKS) - 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종사용자에게 맞도록 공급되어야 한다. - 구매 후 1년간 품질보증 서비스가 공급자에 의해 제공된다. - 제품과 관련된 특허 등록이나 출원 증명서를 제출하여야 한다. - 제품의 품질보증, 사후관리에 대하여 책임을 명기한 제조사 증명서를 제출하여야 한다. - 사용자의 안전을 위해 반드시 KC인증을 받은 제품이어야 한다.

구매 (한글 및 영문) 규격서

(COMMODITY SPECIFICATION)

품 명	말초산소포화도측정기	모 델 명	MP100P
	Hand Held Pulse Oximeter
제조사명 / 제조국	맥아이씨에스 / 한국	수량 / 단위	2	EA
A. 특 징 (FEATURE) 견고하여 오랫동안 사용 가능하며, IV폴대에 고정하여 사용 많이 함. 작은 사이즈, 초경량 30호 알람모드 빠른 셋업시간 (최대 5초) 긴 밧데리 시간 (최대 8시간) SpO2 농도에 따라 BEEP 음색이 바뀌어, 장비를 눈으로 보지 않고도 시술 중에 SpO2 수치 변화를 청각으로 알 수 있음.
B. 세부사양 및 규격 (SPECIFICATION) 디스플레이 : 128X64 모노 LCD SpO2범위 : 0~100% 펄스레이트 범위 : 30~250BPM - 크기 : 102 x 156 x 41mm - 무게 : 400g
C. 비 고 (REMARKS) - 무상 A/S 기간 : 1년

구매 (한글 및 영문) 규격서

(COMMODITY SPECIFICATION)

품 명	심전도 모니터	모 델 명	VISTA 120S
	Patient Monitor
제조사명 / 제조국	드레가 / 독일	수량 / 단위	1	EA
A. 특 징 (FEATURE) 1. 최대 11 파형과 12 인치 고해상도 컬러 TFT 디스플레이 2. 터치스크린 및 회전 노브 사용자 인터페이스 3. 페이스메이커 탐지, 전기수술 방해 전파 방지 4. Defibrillation 보호 및 defibrillation 동기화 5. USB & RS232 시리얼 포트 6. OxyCRG - Neonates 의 폐순환 기능 판단용 7. 대형 글꼴 표시 8. 부정맥 및 ST 세그멘트 분석 9. 내장형 리듐 밧데리 10. SpO2 (혈중산소농도) 11. 120 시간 트렌드 (모든 파라미터)
B. 세부사양 및 규격 (SPECIFICATION) -1. 표시 1) 화면 : 12 인치 TFT 컬러 터치 스크린 2) 채널 : 11 파형 3) 파라메타 : ECG, NIBP, SpO2, Pulse, Respiration, 2 Temperature 4) 해상도 : 800 x 600 pixel 5) 사용 방법 터치 및 조절 손잡이 : Touch & Navigation knob control 2 ECG 1) 화면 : 파형 및 수치 2) 파형속도 : 6.25, 12.5, 25, 50 mm/s (selectable) 3) 리드선택 : 3 lead, 5 lead 4) ECG 리드 : 3, 5 lead (selectable) 5) 심박수 : 15-350 bpm 6) 심박수 정밀도 : ±1% 7) 페이스메이커 : Yes 8) 알람 : 상위 하위 구분 조절 9) 부정맥 감지구역 3. 호흡 1) 화면 : 파형 및 수치 2) 파형 속도 : 6.25, 12.5, 25, 50 mm/s (selectable) 3) ECG 리드 : RA to LA, RA to LL 4) 호흡수 : 6 - 150 breaths/min 5) 알람 : 상위 하위 구분 조절 4. 비침습 혈압측정 1) 화면 : 수축압, 이완압 그리고 평균압 2) 작동방법 : ⓐ Manual mode - Start/stop switch ⓑ Auto mode - (1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480 min) ⓒ Continuous mode 3) 측정범위 : 성인 : ⓐ 수축압 : 40 - 270 mmHg : Adult : ⓑ 이완압 : 10 - 215 mmHg : Adult : ⓒ 평균압 : 20 - 235 mmHg : 소아 : ⓐ 수축압 : 40 - 230 mmHg : Peditric : ⓑ 이완압 : 10 - 180 mmHg : Peditric : ⓒ 평균압 : 20 - 195 mmHg : 신생아 : ⓐ 수축압 : 40 - 135 mmHg : Peditric : ⓑ 이완압 : 10 - 100 mmHg : Peditric : ⓒ 평균압 : 20 - 110 mmHg 4) 허용 오차 : ±1 bpm 5) 알람 : 상위 하위 구분 조절 5. 혈중산소농도 1) 화면 : 파형 및 수치 2) 파형속도 : 6.25, 12.5, 25, 50 mm/s (selectable) 3) 측정범위 : Saturation(%) : 0 - 100% 4) 측정횟수 : 25 - 300 bpm 5) 측정오차 : ±2 bpm 6. 온도 1) 측정범위 : 0 - 50℃ 2) 허용오차 : ±0.1 ℃ 3) 채널 : 2 channel 7. 제원 1) 사이즈 : 266 x 344 x 145 mm 2) 무게 : 5 kg 3) 전력 : 100 - 240V, 60Hz 4) 배터리 타입 : Lithium-ion 5) 배터리 사용시간 : 350분 이상 6) 충전시간 : 351 분 (구성품) 1. Vista120S 모니터본체 1 set 2. ECG 트렁크 케이블 1 ea 3. ECG 3리드 와이어 1 ea 4. NIBP 연결 호스 1 ea 5. NIBP 커프(성인용) 1 ea 6. NIBP 커프(소아용) 1 ea 7. 재사용가능 SpO2 센서 1 ea 8. SpO2 확장 케이블 1 ea 9. Built in Recorder 1 ea 10. Power cord 1 ea 11. Operator's & Service Manual each 1 ea
C. 비 고 (REMARKS) - 무상 A/S 기간 : 1년

구매 (한글 및 영문) 규격서

(COMMODITY SPECIFICATION

품 명	기관절개관 관리모형	모 델 명	LF01174U
	NG Tube & Trach Skills Simulator
제조사명 / 제조국	Nasco / 미국	수량 / 단위	5	EA
A. 특 징 (FEATURE) - 코와 입을 통한 위장 치료 과정 교육을 위해 만들어진 제품이다. - 중요한 기관절개 기술과 환자들의 호흡기관 간호를 위한 교육, 훈련, 및 연습을 할 수 있다. - 기관, 식도, 폐, 그리고 위의 위치가 실제 사람과 매우 유사하다. - 목이 젖혀진다. - 사실감을 높이기 위해 메틸 셀룰로오즈를 물에 섞어 점액성을 띠게할 수 있다. - 용액은 사실적인 기관절개와 석션을 위해 폐와 위에 넣을 수 있다. - 드레싱 교환이나 커프 확장 등의 연습을 할 수 있다. - 기타 삽입, 관개, 제거를 포함하는 NG 튜브 간호, 위세척과 위관영양, 튜브를 통한 영양공급, 비장관과 식도관 관리, ET 튜브 간호 등의 연습을 할 수 있다. - 사이즈 6 크기의 ET 튜브를 사용한다. - 스프레이 펌프 윤활제, 메틸셀룰로오즈, 사용자설명서 포함
B. 세부사양 및 규격 (SPECIFICATION) - 다음의 사양을 가지고 있을 것 ▶석션이 가능할 것 ▶ 폐의 팽장이 가능할 것 ▶ 드레싱의 교환이 가능할 것 ▶ 시각적인 표시부분이 있을 것 ▶ 배수,삽입, 제거까지 가능한 위관영양술이 가능할 것 ▶ 구강내 삽관, 비강내 삽관, 기관절개관술기의 실습이 가능할 것 - 규격 : 25.4(D)× 40.6(W)× 68.6(H)cm
C. 비 고 (REMARKS) - 무상 A/S 기간 : 1년

구매 (한글 및 영문) 규격서

(COMMODITY SPECIFICATION)

품 명	성인 심페소생술 모형	모 델 명	BT-SEEM
	Smart Evaluation CPR Training Model
제조사명 / 제조국	(주)비티 / 한국	수량 / 단위	7	EA
A. 특 징 (FEATURE) - 불완전 이완 표시 가능 - 기본 심폐소생술에서 요구하는 흉부압박, 기도확보, 인공호흡 훈련 가능 - 흉부압박 총 횟수 및 정확한 횟수의 수치 확인 가능 - 순간 압박 깊이 수치 표시 가능 - 흉부압박 깊이 및 속도의 적정여부를 LED표시등으로 확인 가능 - 일정 깊이 흉부압박시 소리(On/Off)로 확인 가능 - 인공호흡 시 인체모형의 흉부상승을 통해 실시 여부 확인 가능 - 자석패드 부착방식으로 반영구적인 AED트레이너 패드 부착 훈련 가능 - 얼굴피부와 폐주머니는 자가교체가 용이하여 위생적인 훈련 가능 - 보관용 가방은 훈련용 매트리스로 사용 가능 - 건전지 및 AC 전원어댑터(겸용) 사용 가능
B. 구 성 (CONSIST OF) - 성인 상반신 모형 : 1대 - 보관용 가방(매트리스 겸용) : 1개 - AC 전원어댑터 - 사용설명서 : 1개 C. 규 격 (WEIGHT & SIZE) - 성인 상반신 모형 : 4.2㎏ (650×330×200㎜) - 보관용 가방 : 0.3㎏ (700×420×20㎜) - 제품 전체 : 약 4.5㎏
D. 비 고 (REMARKS) - 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종사용자에게 맞도록 공급되어야 한다. - 구매후 1년간 품질보증 서비스가 공급자에 의해 제공된다. - 제품과 관련된 특허 등록이나 출원 증명서를 제출하여야 한다. - 제품의 품질보증, 사후관리에 대하여 책임을 명기한 제조사 증명서를 제출하여야 한다. - 사용자의 안전을 위해 반드시 KC인증을 받은 제품이어야 한다.

구매 (한글 및 영문) 규격서

(COMMODITY SPECIFICATION)

품 명	자동 교육용 제세동기	모 델 명	HeartOn T10
	AED Trainer
제조사명 / 제조국	메디아나 / 한국	수량 / 단위	7	EA
A. 특 징 (FEATURE) - 교육용심장제세동기(HeartOn T10 Trainer)는 시뮬레이션 된 Shock인가를 제공하며, 고전압 Shock부분을 실제로 사용하지 않기 때문에 교육하는 동안 안전을 확신 할 수 있습니다. - 교육용심장제세동기(HeartOn T10 Trainer)는 적외선 리모컨을 사용합니다. 리모컨 명령으로 진행 도중 시나리오를 바꿀 수 있습니다. - 시나리오로 구성되어 심장 마비 상황을 현실감 있게 재연합니다. 이 시나리오는 국제적으로 승인된 프로그램과 호환됩니다. - 리모컨의 MEDIANA OPTION 키를 이용해 원하시는 아이콘부터 시작이 가능합니다. - 커스텀 시나리오 기능을 이용해 사용자의 시나리오에 맞게 변경 가능합니다. - 3개의 커스텀 시나리오는 PC 소프트웨어를 이용해 변경 가능합니다. - 리모컨을 통해 Shockable rhythm 등의 상황으로 바로 재생 가능합니다. - PC 소프트웨어는 시리얼 포트로 장비와 연결되어 커스텀 시나리오로 구성된 목록을 변경 할 수 있습니다. - 내장용 배터리가 제공됩니다 - 교육효과를 높이기 위한 전기충격시 LED깜밖임이 추가되었습니다.
B. 세부사양 및 규격 (SPECIFICATION) - 명칭: AED (Automatic External Defibrillator) Trainer - 모델명: HeartOn T10 Trainer - 전원공급 ▶ DC 11.1V / 2200mAh 3cell Li-ion rechargeable Battery ▶ DC 15V / DC 아답터 15V, 1.5A - 크기: 314mm × 259mm × 109mm - 무게: 1.9kg - Static Current : < 5uA - Maximum Current : < 500mA - 리모컨 ▶ 전원공급: DC 3V / Coin cell battery ▶ Static Current : < 5uA ▶ Maximum Current : < 10mA
C. 비 고 (REMARKS) - 무상 A/S 기간 : 1년

구매 (한글 및 영문) 규격서

(COMMODITY SPECIFICATION)

품 명	여성도뇨 실습모형	모 델 명	BT-CSCF
	Female Catheterization Training Model
제조사명 / 제조국	(주)비티 / 한국	수량 / 단위	2	EA
A. 특 징 (FEATURE) - 실제와 유사한 도뇨실습모형을 통하여 사실감 있는 실습이 가능하다. - 도뇨실습 모형은 실제 환자와 같은 자세를 취할 수 있다. - 연장 다리모형이 탈부착 가능하여 사실감 있는 실습이 가능하다. - 체크밸브가 내장되어 카테터 제거 후 용액이 흘러나오지 않는다. - 카테터가 정확히 삽입되면 뇨(물)유출을 확인할 수 있다. - 카테터가 질내로 삽입되면 부저음으로 확인할 수 있다. - 외성기 모형과 둔부외부 모형은 분리되어 외성기 모형 세척 및 관리가 용이하다.
B. 구성 (CONSIST OF) ▶ 성인 둔부모형 : 1sets ▶ 연장 다리모형 : 1sets ▶ 인공뇨공급백 : 1개 ▶ 보관용 가방 : 1개 C. 규 격 (WEIGHT & SIZE) ▶ 성인 둔부모형 : 3.5㎏ (430×280×200㎜) ▶ 연장 다리모형(좌/우) : 각 1kg (320×150×150mm) ▶ 보관용 가방 : 2.4㎏ (440×330×390㎜) ▶ 제품 전체 : 약 8㎏
D. 비 고 (REMARKS) - 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종사용자에게 맞도록 공급되어야 한다. - 구매 후 1년간 품질보증 서비스가 공급자에 의해 제공된다. - 제품의 품질보증, 사후관리에 대하여 책임을 명기한 제조사 증명서를 제출하여야 한다.

구매 (한글 및 영문) 규격서

(COMMODITY SPECIFICATION)

품 명	남성도뇨 실습모형	모 델 명	BT-CSCM
	Male Catheterization Training Model
제조사명 / 제조국	(주)비티 / 한국	수량 / 단위	1	EA
A. 특 징 (FEATURE) - 실제와 유사한 도뇨실습모형을 통하여 사실감 있는 실습이 가능하다. - 도뇨실습 모형은 실제 환자와 같은 자세를 취할 수 있다. - 실제 환자에 적용되는 수용성 윤활제를 사용할 수 있다. - 카테터 크기와 상관없이 다양한 크기의 카테터 실습이 가능하다. - 체크밸브가 내장되어 카테터 제거 후 용액이 흘러나오지 않는다. - 카테터가 정확히 삽입되면 뇨(물)유출을 확인할 수 있다. - 음경포피는 씌우거나 제거할 수 있다. - 외성기 모형과 둔부외부 모형은 분리되어 외성기 모형 세척 및 관리가 용이하다.
B. 구성 (CONSIST OF) ▶ 성인 둔부모형 : 1set ▶ 인공뇨공급백 : 1개 ▶ 보관용 가방 : 1개 C. 규 격 (WEIGHT & SIZE) ▶ 성인 둔부모형 : 3.5㎏ (430×280×200㎜) ▶ 보관용 가방 : 2.4㎏ (440×330×390㎜) ▶ 제품 전체 : 약 6㎏
D. 비 고 (REMARKS) - 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종사용자에게 맞도록 공급되어야 한다. - 구매 후 1년간 품질보증 서비스가 공급자에 의해 제공된다. - 제품과 관련된 특허 등록이나 출원 증명서를 제출하여야 한다. - 제품의 품질보증, 사후관리에 대하여 책임을 명기한 제조사 증명서를 제출하여야 한다.

구매 (한글 및 영문) 규격서

(COMMODITY SPECIFICATION)

품 명	관장 실습모형	모 델 명	BT-CSEN
	Enema Training Model
제조사명 / 제조국	(주)비티 / 한국	수량 / 단위	5	EA
A. 특 징 (FEATURE) - 실제와 유사한 관장실습모형을 통하여 사실감 있는 실습이 가능하다. - 관장실습 모형은 실제 환자와 같은 자세를 취할 수 있다. (Sim's Position, Knee-chest Position) - 실제 환자에 적용되는 수용성 윤활제를 사용할 수 있다. - 카테터 크기와 상관없이 다양한 크기의 카테터 실습이 가능하다. - 글리세린 관장실습이 가능하다. - 체크밸브 형태로 글리세린 관장실습 후 용액이 흘러나오지 않는다. - 인공대변 삽입/제거 실습이 가능하다.
B. 구성 (CONSIST OF) ▶ 성인 둔부모형 : 1개 ▶ 배출용 튜브 : 1개 ▶ 보관용 가방 : 1개 C. 규 격 (WEIGHT & SIZE) ▶ 성인 둔부모형 : 3.5㎏ (330×430×340㎜) ▶ 보관용 가방 : 2.4㎏ (440×330×390㎜) ▶ 제품 전체 : 약 6㎏
D. 비 고 (REMARKS) - 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종사용자에게 맞도록 공급되어야 한다. - 구매 후 1년간 품질보증 서비스가 공급자에 의해 제공된다. - 제품과 관련된 특허 등록이나 출원 증명서를 제출하여야 한다. - 제품의 품질보증, 사후관리에 대하여 책임을 명기한 제조사 증명서를 제출하여야 한다.

구매 (한글 및 영문) 규격서

(COMMODITY SPECIFICATION)

품 명	혈압/맥박 측정 실습모형	모 델 명	BT-CEAB2
	Blood Pressure Assessment Simulator
제조사명 / 제조국	(주)비티 / 한국	수량 / 단위	1	EA
A. 특 징 (FEATURE) - 청진기를 사용하여 실제와 같은 혈압 진찰을 실습 가능 - 수축기/이완기 혈압을 임의로 설정 가능 (혈압범위 : 35~240mmHg) - 분당 맥박수를 임의로 설정 가능 (맥박설정범위 : 40~140회/분 ) - 수축기/이완기 혈압 및 맥박수를 자동설정 기능을 이용하여 설정 가능 - 청진간극(Auscultatory gap)을 설정 가능 (On/Off 설정) - 맥박 강도를 조절 가능 (3단계 설정) - 코로트코프(Korotkoff)음의 볼륨 조절 가능 (5단계 설정) - 요골/상완 동맥에서 실제와 같은 맥박을 촉지 가능 - 상완 동맥에서 실제와 같은 코로트코프음 청취 가능 - 다양한 실습모드를 통해 청음법, 촉진법, 촉진→청음법 실습 훈련을 수행 가능 - 커프에 가해진 압력의 변화가 실시간으로 화면에 표시 (혈압범위 : 0~300mmHg) - 수축기 혈압 이상의 초과가압기준을 설정 가능 (10~50mmHg) - 수축기/이완기 혈압 사이에서 감압속도가 실시간으로 화면에 표시 - 인체모형은 연질소재로 제작되었으며, 실제 인체와 유사한 느낌을 재현 - 훈련모드와 평가모드를 통하여 자가학습 및 평가가 가능 - 터치스크린 방식의 칼라디스플레이 장치를 적용하여 실습이 용이 - 무선 블루투스 방식으로 설치 및 이동성이 편리 - 실습결과를 저장 가능 - 220V전원 및 건전지 사용이 가능하여 실습장소에 구애를 받지 않음
B. 구 성 (CONSISTS OF) ▶ 혈압맥박측정용 팔 - 1개 ▶ 태블릿 PC – 1대 (그래픽 기반의 혈압맥박측정 실습용 소프트웨어 내장, 안드로이드 기반일 것) ▶ 전용 혈압계 - 1셋트 ▶ 실습용 팔모형 거치대 – 1개 ▶ 전원 어댑터 (12VDC 1.5A) - 1개 ▶ 배터리 홀더 - 1개 ▶ 보관용 가방 - 1개 C. 규 격 (WEIGHT & SIZE) ▶ 팔 모형 : 1.2kg (720×110×110mm) ▶ 디스플레이 장치 : 0.6kg (263×181×10mm) ▶ 보관용 가방 : 2.2㎏ (730×280×140mm) ▶ 제품 전체 : 약 5.5kg
D. 비 고 (REMARKS) - 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종사용자에게 맞도록 공급되어야 한다. - 구매후 1년간 품질보증 서비스가 공급자에 의해 제공된다. - 제품과 관련된 특허 등록이나 출원 증명서를 제출하여야 한다. - 제품의 품질보증, 사후관리에 대하여 책임을 명기한 제조사 증명서를 제출하여야 한다. - 사용자의 안전을 위해 반드시 KC인증을 받은 제품이어야 한다.

구매 (한글 및 영문) 규격서

(COMMODITY SPECIFICATION)

품 명	피내주사 실습모형	모 델 명	BT-CSID
	Intradermal Injection Training Model
제조사명 / 제조국	(주)비티 / 한국	수량 / 단위	1	EA
A. 특 징 (FEATURE) - 주사부위의 저항감과 감촉이 실제와 유사 - 진단검사, 약물의 피부반응 검사, 예방접종 실습이 가능 - 모의환자에 장착하여 역할 분담 실습이 가능 - 장착형 제품으로 손쉽게 장착 및 분리가 가능
B. 구 성 (CONSIST OF) ▶ 피내주사 모형– 1개 ▶ 장착형 암밴드 – 1개 C. 규 격 (WEIGHT & SIZE) ▶ 피내주사 모형 : 0.2㎏ (82×152×20㎜) ▶ 장착형 암밴드 : 0.1kg (340×150×3㎜) ▶ 제품 전체 : 약 0.5㎏
D. 비 고 (REMARKS) - 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종사용자에게 맞도록 공급되어야 한다. - 구매 후 1년간 품질보증 서비스가 공급자에 의해 제공된다. - 제품의 품질보증, 사후관리에 대하여 책임을 명기한 제조사 증명서를 제출하여야 한다.

구매 (한글 및 영문) 규격서

(COMMODITY SPECIFICATION)

품 명	피하주사 복부모형	모 델 명	WA28395U
	Injection Belly
제조사명 / 제조국	NASCO / 미국	수량 / 단위	2	EA
A. 특 징 (FEATURE) - 부드러운 복부 모형은 Insulin pump의 Infusion set를 어떻게 삽입하고 순환을 어떻게 하는지 학습이 가능한 교육용 자료이다. - 배꼽 주변 5cm 이내를 피해 pen-style injection을 포함한 많은 Self-injection 하는 방법을 배 울 수 있다. - 복부 아래 조직이 느껴지는 실제와 같은 피부이다. - 부드러운 플라스틱 후벽은 주사 바늘이 통과하는 것을 막아주고, 구멍은 재료들이 호흡하고 건 조될 수 있도록 해준다. - 증류수로 주로 사용하며, 다른 액체 사용 시 증발하는데 더 오랜 시간이 소요된다. - 실제 인슐린이나 다른 의약품 사용하지 마십시오.
B. 세부사양 및 규격 (SPECIFICATION) - 규격 : 25 X 15 X 3cm - 무게 : 0.43 kg
C. 비 고 (REMARKS) - 무상 A/S 기간 : 1년

구매 (한글 및 영문) 규격서

(COMMODITY SPECIFICATION)

품 명	드레싱카트(서랍 無)	모 델 명	780*530*1000
	Dressing cart
제조사명 / 제조국	올메디칼 / 한국	수량 / 단위	10	EA
A. 특 징 (FEATURE) - 병원내에서 간호사들이 환자에게 처치시 기구류나 진료품등의 드레싱류를 미리 셋팅하여 쉽게 사용 할 수 있도록 제작된 제품임. - 인체중심설계로 물품의 수납관리 및 이동성을 높여줌 - 제품전체를 Stainless steel 파이프가 지지하여 매우견고함 - 선반상부에는 물품적재시 밑으로 떨어지지 않도록 Guard Rail 부착 - 각 선반에 코너링을 부착시켜 아주 튼튼하며 안정된 제품임 - 바퀴는 이동성이 좋고 소음이 적은 외산바퀴 4“를 사용하며 고정시 움직임이 없도록 2개의 Brake 형 바퀴가 부착 전체 SUS 선반 홈가공, SUS 일체형 손잡이로 제작
B. 세부사양 및 규격 (SPECIFICATION) - Dimension(mm) : 780× 530× 1000
C. 비 고 (REMARKS) - 무상 A/S 기간 : 1년

구매 (한글 및 영문) 규격서

(COMMODITY SPECIFICATION)

품 명	개무밧드 6절(Tray)	모 델 명	CY-1160
	Instrument Tray
제조사명 / 제조국	천양사 / 한국	수량 / 단위	10	EA
A. 특 징 (FEATURE) - 수술용품, 드레싱 용품들을 넣을 수 있는 뚜껑이 없는 밧드
B. 세부사양 및 규격 (SPECIFICATION) - 재질 : Stainless steel - 규격 : 280×220×50 mm
C. 비 고 (REMARKS) - 무상 A/S 기간 : 1년

구매 (한글 및 영문) 규격서

(COMMODITY SPECIFICATION)

품 명	개무밧드 4절(Tray)	모 델 명	CY-1140
	Instrument Tray
제조사명 / 제조국	천양사 / 한국	수량 / 단위	20	EA
A. 특 징 (FEATURE) - 수술용품, 드레싱 용품들을 넣을 수 있는 뚜껑이 없는 밧드
B. 세부사양 및 규격 (SPECIFICATION) - 재질 : Stainless steel - 규격 : 360× 320× 60 mm
C. 비 고 (REMARKS) - 무상 A/S 기간 : 1년