동의과학대학교 산학 입찰2021-B15호

규 격 서

간호학과 실험실습기자재 정맥주사모형 외 12종

2021. 11.

동의과학대학교 산학협력단

물품 목록

번호	품 명	수량	단위	비 고
1	정맥주사모형	5	EA
2	혈압/맥박 측정 모형(평가형)	6	EA
3	근육주사모형(둔부)	2	EA
4	위관영양모형	1	EA
5	도뇨모형(여성)	1	EA
6	도뇨모형(남성)	1	EA
7	피내주사모형	8	EA
8	관장실습모형	2	EA
9	음차	13	EA
10	이경	9	EA
11	검안경	2	EA
12	질경 (중)	2	EA
13	드레싱카트	2	EA

※ 공통 사항

1. 납품 기한 : 계약일로부터 2개월 이내

2. 기타

가. 납품된 물품은 지정된 장소에 설치하고 외관 및 성능검사를 실시한 검수를 필한다.

나. 사용자 교육 : 본 장비를 납품 후 필요한 사용자 교육을 실시해야 한다.

다. 교육 및 검수에 대한 제반 경비는 계약업체가 부담한다.

라. 하자 보증기간 : 2년

마. 물품은 사진상 보여주는 기능 이상의 물품을 납품하여야 함

물품규격서

번 호	1		학과(계열)	간호학과
구입품명	국문	정맥주사모형
	영문	Intravenous Injection Training Arm Model
수 량	5EA		설치장소	동의과학대학교 지정장소

A. 특징(Feature)

- Skin(표피,진피)과 지방층의 구분으로 실제와 같은 느낌

- 한 제품으로 척측피정맥, 요측피정맥, 정중정맥, 중수정맥까지 실습 가능

- Skin과 정맥튜브의 일체형으로 손쉬운 교체

- 원터치 연결방식의 커넥터로 설치 및 교체 용이

- 무소음 및 실습 후 청소 용이

- 220V 전원, 건전지 겸용으로 제작되어 실습장소에 구애를 받지 않음

B. 구성(Consist of)

- 팔 모형 본체 - 1개

- 스킨 패드(정맥튜브 내장) - 2개

- 정량펌프 - 1개

- 받침대 - 1개

- 혈액용 색소(30ml) - 1개, 혈액용기 – 1개, 연결용 튜브 - 3개

- 전원 어댑터(9VDC 1A) - 1개, 배터리 홀더 - 1개

- 보관용 가방 – 1개

C. 규 격 (WEIGHT & SIZE)

- 팔 모형 : 1.4㎏ (580×120×80㎜)

- 펌프 구동장치 : 0.6㎏ (180×70×105㎜)

- 받침대 : 0.3㎏ (270×200×24㎜)

- 보관용 가방 : 2.2㎏ (730×280×140㎜)

- 제품 전체 : 약 5.5㎏

D. 비고(Remark)

- 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종사용자에게 맞도록 공급하여야 함.

- 제품과 관련된 특허 등록이나 출원 증명서를 제출하여야 함.

- 제품의 품질보증, 사후관리에 대하여 책임을 명기한 제조사 증명서를 제출하여야 함.

- 사용자의 안전을 위해 반드시 KC인증을 받은 제품이어야 함.

물품규격서

번 호	2		학과(계열)	간호학과
구입품명	국문	혈압/맥박측정 시뮬레이터(평가형)
	영문	Blood Pressure Assessment Simulator
수 량	6 EA		설치장소	동의과학대학교 지정장소

A. 특징(Feature)

- 청진기를 사용하여 실제와 같은 혈압 진찰을 실습 가능

- 수축기/이완기 혈압을 임의로 설정 가능 (혈압범위 : 35~240mmHg)

- 분당 맥박수를 임의로 설정 가능 (맥박설정범위 : 40~140회/분 )

- 수축기/이완기 혈압 및 맥박수를 자동설정 기능을 이용하여 설정 가능

- 청진간극(Auscultatory gap)을 설정 가능 (On/Off 설정)

- 맥박 강도를 조절 가능 (3단계 설정)

- 코로트코프(Korotkoff)음의 볼륨 조절 가능 (5단계 설정)

- 요골/상완 동맥에서 실제와 같은 맥박을 촉지 가능

- 상완 동맥에서 실제와 같은 코로트코프음 청취 가능

- 다양한 실습모드를 통해 청음법, 촉진법, 촉진→청음법 실습 훈련을 수행 가능

- 커프에 가해진 압력의 변화가 실시간으로 화면에 표시 (혈압범위 : 0~300mmHg)

- 수축기 혈압 이상의 초과가압기준을 설정 가능 (10~50mmHg)

- 수축기/이완기 혈압 사이에서 감압속도가 실시간으로 화면에 표시

- 인체모형은 연질소재로 제작되었으며, 실제 인체와 유사한 느낌을 재현

- 훈련모드와 평가모드를 통하여 자가학습 및 평가가 가능

- 터치스크린 방식의 칼라디스플레이 장치를 적용하여 실습이 용이

- 무선 블루투스 방식으로 설치 및 이동성이 편리

- 실습결과를 저장 가능

- 220V전원 및 건전지 사용이 가능하여 실습장소에 구애를 받지 않음

B. 구성(Consist of)

- 혈압맥박측정용 팔 - 1개

- 태블릿 PC – 1대

(그래픽 기반의 혈압맥박측정 실습용 소프트웨어 내장, 안드로이드 기반일 것)

- 전용 혈압계 - 1셋트

- 실습용 팔모형 거치대 – 1개

- 전원 어댑터 (12VDC 1.5A) - 1개

- 배터리 홀더 - 1개

- 보관용 가방 - 1개

C. 규 격(WEIGHT & SIZE)

- 팔 모형 : 1.2kg (720×110×110mm)

- 디스플레이 장치 : 0.6kg (263×181×10mm)

- 보관용 가방 : 2.2㎏ (730×280×140mm)

- 제품 전체 : 약 5.5kg

D. 비고(Remark)

- 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종사용자에게 맞도록 공급하여야 함.

- 제품과 관련된 특허 등록이나 출원 증명서를 제출하여야 함.

- 제품의 품질보증, 사후관리에 대하여 책임을 명기한 제조사 증명서를 제출하여야 함.

- 사용자의 안전을 위해 반드시 KC인증을 받은 제품이어야 함.

물품규격서

번 호	3		학과(계열)	간호학과
구입품명	국문	근육주사모형(둔부)
	영문	Intramuscular Injection Buttocks Model
수 량	2 EA		설치장소	동의과학대학교 지정장소

A. 특징(Feature)

- 실제와 유사한 인체 둔부모형을 통하여 사실감 있는 실습이 가능

- 둔부모형은 연질피부, 근육층, 경질골격으로 구성

- 둔부의 복면, 둔부의 배면 주사실습이 가능

- 연질 실리콘 재질을 사용하여 주사바늘 자국이 거의 남지 않음

- 둔부모형의 피부는 자가교체가 가능

- 둔부의 양측 근육주사가 가능

- 약물주입(물) 및 배출이 용이

B. 세부사양 및 규격(Specification)

1. 둔부 모형 : 성인 둔부 모형

- 둔부 모형 본체 – 1개

2. 기타 구성

- 둔부모형 거치대 - 1개

- 배출용기(배출튜브 1개 포함) - 1개

- 배출주사기 - 1개

- 보관용 가방 - 1개

3. 규격

- 둔부 모형 : 5㎏ (330×260×380㎜)

- 보관용 가방 : 2.7㎏ (450×450×260㎜)

- 제품 전체 : 약 8㎏

C. 비고(REMARKS)

- 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종사용자에게 맞도록 공급하여야 함.

- 제품과 관련된 특허 등록이나 출원 증명서를 제출하여야 함.

- 제품의 품질보증, 사후관리에 대하여 책임을 명기한 제조사 증명서를 제출하여야 함.

물품규격서

번 호	4		학과(계열)	간호학과
구입품명	국문	위관영양모형
	영문	Tube Feeding&Trachestomy& Gastrostomy Training Model
수 량	1 EA		설치장소	동의과학대학교 지정장소

A. 특징(Feature)

- 실제 인체와 유사한 형상과 피부느낌으로 사실감 있는 실습이 가능

- 구강 카테터, 비강 카테터 삽입이 가능

- 카테터 삽입시 위에서 청진기로 공기주입 청진음 확인이 가능

- 영양액 주입 및 배출이 가능

- 위 모형과 기도 모형은 탈착이 용이하여 세척 및 관리가 용이

- 앙와위, 반좌위, 좌위 자세(0°, 21~45°,90°)로 조절할 수 있어 실습에 맞게 체위를

변경 가능

- 투명창을 통하여 위관 튜브 삽입을 확인 가능

- 기관절개관 간호실습이 가능

- 기관내 흡인간호 실습시 인공객담을 주입하여 흡인간호실습이 가능

- 경피적위루관(PEG)을 통한 영양액 주입 및 배출 실습,위루 Tube care 실습이 가능

B. 구성(Consist of)

- 성인 상반신모형 : 1set

- 배출용 튜브 : 1set

- 보관용 가방 : 1개

C. 규 격(WEIGHT & SIZE)

- 성인 상반신모형 : 9㎏ (310×700×238㎜)

- 배출용 튜브 :

- 보관용 가방 : 7㎏ (380×820×270㎜)

- 제품 전체 : 약 16㎏

D. 비고(Remark)

- 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종사용자에게 맞도록 공급하여야 함.

- 제품의 품질보증, 사후관리에 대하여 책임을 명기한 제조사 증명서를 제출하여야 함.

물품규격서

번 호	5		학과(계열)	간호학과
구입품명	국문	도뇨모형(여성)
	영문	Female Catheterization Training Model
수 량	1 EA		설치장소	동의과학대학교 지정장소

A. 특징(Feature)

- 실제와 유사한  도뇨실습모형을 통하여 사실감 있는 실습이 가능

- 도뇨실습 모형은 실제 환자와 같은 자세를 취할 수 있음

- 실제 환자에 적용되는 수용성 윤활제를 사용 가능

- 카테터 크기와 상관없이 다양한 크기의 카테터 실습이 가능

- 연장 다리모형이 탈부착 가능하여 사실감 있는 실습이 가능

- 체크밸브가 내장되어 카테터 제거 후 용액이 흘러나오지 않게 함

- 카테터가 정확히 삽입되면 뇨(물)유출을 확인 가능

- 카테터가 질내로 삽입되면 부저음으로 확인 가능

- 외성기 모형과 둔부외부 모형은 분리되어 외성기 모형 세척 및 관리가 용이

B. 구성(Consist of)

- 성인 둔부모형 : 1set

- 연장 다리모형 : 1set

- 인공뇨공급백 : 1개

- 보관용 가방 : 1개

C. 규 격(WEIGHT & SIZE)

- 성인 둔부모형 : 3.5㎏ (430×280×200㎜)

- 연장 다리모형(좌/우) : 각 1kg (320×150×150mm)

- 보관용 가방 : 2.4㎏ (440×330×390㎜)

- 제품 전체 : 약 8㎏

D. 비고(Remark)

- 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종사용자에게 맞도록 공급하여야 함.

- 제품의 품질보증, 사후관리에 대하여 책임을 명기한 제조사 증명서를 제출하여야 함.

물품규격서

번 호	6		학과(계열)	간호학과
구입품명	국문	도뇨모형(남성)
	영문	Male Catheterization Training Model
수 량	1 EA		설치장소	동의과학대학교 지정장소

A. 특징(Feature)

- 실제와 유사한  도뇨실습모형을 통하여 사실감 있는 실습이 가능

- 도뇨실습 모형은 실제 환자와 같은 자세를 취할 수 있음

- 실제 환자에 적용되는 수용성 윤활제를 사용 가능

- 카테터 크기와 상관없이 다양한 크기의 카테터 실습이 가능

- 체크밸브가 내장되어 카테터 제거 후 용액이 흘러나오지 않아야 함

- 카테터가 정확히 삽입되면 뇨(물)유출을 확인할 가능

- 음경포피는 씌우거나 제거할 수 있어야 함

- 외성기 모형과 둔부외부 모형은 분리되어 외성기 모형 세척 및 관리가 용이

B. 구성(Consist of)

- 성인 둔부모형 : 1set

- 인공뇨공급백 : 1개

- 보관용 가방 : 1개

C. 규 격(WEIGHT & SIZE)

- 성인 둔부모형 : 3.5㎏ (430×280×200㎜)

- 보관용 가방 : 2.4㎏ (440×330×390㎜)

- 제품 전체 : 약 6㎏

D. 비고(Remark)

- 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종사용자에게 맞도록 공급하여야 함.

- 제품과 관련된 특허 등록이나 출원 증명서를 제출하여야 함.

- 제품의 품질보증, 사후관리에 대하여 책임을 명기한 제조사 증명서를 제출하여야 함.

물품규격서

번 호	7		학과(계열)	간호학과
구입품명	국문	피내주사모형
	영문	Intradermal Injection Training Model
수 량	8 EA		설치장소	동의과학대학교 지정장소

A. 특징(Feature)

- 주사부위의 저항감과 감촉이 실제와 유사

- 진단검사, 약물의 피부반응 검사, 예방접종 실습이 가능

- 모의환자에 장착하여 역할 분담 실습이 가능

- 장착형 제품으로 손쉽게 장착 및 분리가 가능

B. 구 성 (CONSIST OF)

▶ 피내주사 모형– 1개

▶ 장착형 암밴드 – 1개

C. 규 격 (WEIGHT & SIZE)

▶ 피내주사 모형 : 0.2㎏ (82×152×20㎜/실리콘, ABS)

▶ 장착형 암밴드 : 0.1kg (340×150×3㎜)

▶ 제품 전체 : 약 0.5㎏

D. 비 고 (REMARKS)

- 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종사용자에게 맞도록 공급되어야 한다.

- 구매 후 1년간 품질보증 서비스가 공급자에 의해 제공된다.

- 제품의 품질보증, 사후관리에 대하여 책임을 명기한 제조사 증명서를 제출하여야 한다.

물품규격서

번 호	8		학과(계열)	간호학과
구입품명	국문	관장실습모형
	영문	Enema Training Model
수 량	2 EA		설치장소	동의과학대학교 지정장소

A. 특 징 (FEATURE)

- 실제와 유사한 관장실습모형을 통하여 사실감 있는 실습이 가능하다.
- 관장실습 모형은 실제 환자와 같은 자세를 취할 수 있다.

(Sim's Position, Knee-chest Position)

- 실제 환자에 적용되는 수용성 윤활제를 사용할 수 있다.

- 카테터 크기와 상관없이 다양한 크기의 카테터 실습이 가능하다.
- 글리세린 관장실습이 가능하다.
- 체크밸브 형태로 글리세린 관장실습 후 용액이 흘러나오지 않는다.

- 인공대변 삽입/제거 실습이 가능하다.

B. 구성 (CONSIST OF)

▶ 성인 둔부모형   : 1set

▶ 배출용 튜브     : 1개

▶ 보관용 가방     : 1개

C. 규 격 (WEIGHT & SIZE)

▶ 성인 둔부모형 : 3.5㎏ (330×430×340㎜/우레탄폼, 실리콘, ABS)

▶ 보관용 가방 : 2.4㎏ (440×330×390㎜)

▶ 제품 전체 : 약 6㎏

D. 비 고 (REMARKS)

- 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종사용자에게 맞도록 공급되어야 한다.

- 구매 후 1년간 품질보증 서비스가 공급자에 의해 제공된다.

- 제품의 품질보증, 사후관리에 대하여 책임을 명기한 제조사 증명서를 제출하여야 한다.

물품규격서

번 호	9		학과(계열)	간호학과
구입품명	국문	음차
	영문	Tuning Fork
수 량	13 EA		설치장소	동의과학대학교 지정장소

A. 특징(Feature)

- 청각 테스트용 도구

- 두 개의 차를 때려서 조화 진동하는 기구로 청력의 공기전도와 골전도검사에 사용

- 고급 메탈소재를 사용해 견고함

- 깔끔한 마무리 처리로 제품이 깨끗함

- 정밀한 제품 제작으로 소리의 감도가 보다 우수함

B. 세부사양 및 규격(Specification)

- 구성 : 512dB ---- 1EA

- 재질 : 고급 Metal(2겹 Coated)

C. 비고(Remark)

물품규격서

번 호	10		학과(계열)	간호학과
구입품명	국문	이경
	영문	Otoscope
수 량	9 EA		설치장소	동의과학대학교 지정장소

A. 특징(Feature)

- 직접램프조사방식

- 3배율의 회전식 코팅렌즈 ; 빛 반사를 최소화하여 고선명 이미지 구현

- 견고한 미니 3000핸들 및 스위치 : 크롬도금 및 세련된 플라스틱소재

- 포켓에 꽂으면 자동으로 Switch-Off

- 심플한 구조로 고장률이 낮음

- 고막시험펌프 사용할 수 없음

- 향상된 XHL제논 할로겐 전구를 갖춘 집중된 백색조명

- 헤드부분과 핸들 부분이 분리되어 부분교체 및 수리가능

- 베터리와 엔드캡 교체로 충전타입 가능

B. 세부사양 및 규격(Specification)

- 소독용팁 : 검정색 x 4 (2.4mm, 3mm, 4mm, 5mm x 각 1개)

- 일회용팁 : 회색 x 10 (2.5mm, 4mm x 각 5개)

- 사용램프 : X110

- 사용배터리 : AA 사이즈 x 2개

C. 비고(Remark)

물품규격서

번 호	11		학과(계열)	간호학과
구입품명	국문	검안경
	영문	Ophthalmoscope
수 량	2 EA		설치장소	동의과학대학교 지정장소

A. 특징(Feature)

- 초소형 다기능 제품으로 특히, 회진 시 매우 편리한 포켓형 모델

- 가볍고 견고한 미니핸들

- 안경보호용 고무부착

- 향상된 XHL 제논 할로겐 조명

- 먼지유입방지구조

- 포켓에 꽂으면 자동으로 switch-off

B. 세부사양 및 규격(Specification)

- 렌즈 초점 범위 : -20 D 부터 +20 D

- 4가지 빛의 모양 : Large spot / Small spot / Hemispot / Red-free filter, Fixation star

- 사용램프 : X042

- 사용배터리 : AA 사이즈 x 2개

C. 비고(Remark)

물품규격서

번 호	12		학과(계열)	간호학과
구입품명	국문	질경 (중)
	영문	Vaginal Speculum
수 량	2 EA		설치장소	동의과학대학교 지정장소

A. 특 징(FEATURE)

- 산부인과에서 질을 벌려 진료나 드레싱시 시야 확보를 용이하도록 하는데 사용

B. 세부사양 및 규격(SPECIFICATION)

- 규격 : 중 사이즈

- 재질 : 의료용 스테인리스 스틸

C. 비 고(REMARKS)

물품규격서

번 호	13		학과(계열)	간호학과
구입품명	국문	드레싱카트
	영문	Dressing Cart
수 량	2 EA		설치장소	동의과학대학교 지정장소

A. 특 징(FEATURE)

- 병원 내에서 간호사들이 병동을 순회하며 환자에게 드레싱 할 때 사용

B. 세부사양 및 규격(SPECIFICATION)

- Dimension(mm) : 750 x 450 x 850 mm

- Body Frame : 스테인레스

C. 비 고(REMARKS)