제11회 동남권 CAM기술경진대회 (고등부)

[공   개   도   면]

작품명	부품	수험번호
소 재	AL6061	성 명	(날인)

NC절삭지시서(공정번호는 수정 가능)

구분	공정번호	공정명칭	공구		절삭 조건
			종 류	직 경	회전수 (rpm)	이송속도 (mm/min)	X,Y 피치 (mm/%)	절입량 (mm)	가공공차 (mm)	여유량 (mm)
앞면	1	드릴	9.8드릴	9.8	1650	370		4	0.01
	2	황삭	8엔드밀	8	7500	1200	40	3	0.01	0.1/0.2
	3	바닥면	6엔드밀	6	4000	450	40		0.01	0.1(측면)
	4	측면	6엔드밀	6	4000	450			0.01
뒷면	5	드릴	9.8드릴	9.8	1650	370		4	0.01
	6	황삭	8엔드밀	8	7500	1200	40	3	0.01	0.1/0.2
	7	바닥면	6엔드밀	6	4000	450	40		0.01	0.1(측면)
	8	측면	6엔드밀	6	4000	450			0.01

제11회 동남권 CAM기술경진대회 (고등부)

[작업 지침서]

1.요구사항

※ 지급된 도면 및 시설 장비를 사용하여 아래 작업을 완성하시오.

가. 생성한 모델링 파일(①)을 이용하여 NC절삭지시서(④ 출제도면 문제지)를 작성하여 제출합니다.

나. 주어진 작업절차(1~10)에 따라 가공 데이터를 생성하고, 전체 작업된 모의 가공된 이미지를 제출합니다.

다. 드릴/황삭/정삭 공구 별 NC데이터를 작성하여 제출 합니다. 단, 확장자명이 .NC로 하여 제출합니다.

라. 안전높이는 모델에 10mm 높은 곳에서 시작을 합니다.

마. 원점 정의된 모델링 이미지를 제출합니다.

바. CAM 파일을 저장하여 제출합니다.

PC 바탕화면에 “수험번호” 폴더를 생성 후 생성 폴더에 파일을 저장한다.

3D CAD 모델 Data

CAM 모델 Data

- (공통) CAM Post 작성 시 각 공정별로 M30 으로 끝나도록 한 후 *.nc 파일로 제출할 것(예, 5개 공정이면 5개의 ‘공정번호-공정명칭.nc’ 파일 제출)

시뮬레이터로 가공이 완료된 이미지를 캡처하여 수험번호.jpg 파일로 저장

주어진 ‘NC절삭지시서’에 따라 작업하고 서명 날인한 출제문제지를 제출할 것

- 수험번호, 성명, 날인 등 모두 기재할 것

SW 종류	① CAD		② CAM	③ 가공완료 이미지 파일	비 고
	기본	추가
Inventor	*.ipt *.sat	*.igs		시뮬레이터로 가공이 완료된 이미지를 캡처하여 “수험번호 . jpg” 파일로 저장
EdgeCAM	*.pmod	*.igs	*.ppf, *.nc		*.nc에 G코드 값 생성
PowerSHAPE/MILL	*.psmodel	*.igs	*.nc		PowerMILL 프로젝트 폴더 *.nc에 G코드 값 생성
MasterCAM	*.EMCX-6	*.igs	*.nc		*.nc 에 G코드 값 생성

※ FANUC 콘트롤러 기준으로 NC데이터(G코드)를 생성할 것 - 가공기 : 화천 1.VESTA 6.5 Fanuc 0I-MD, 2.UL+ Fanuc 31i

감독관에게 완료되었다 신호를 하면 감독관이 지정된 USB에 저장한다.

2. 수험자 유의사항

○ 시험이 종료되면 작업을 즉시 멈추어야 합니다.

○ 과제 또는 요구사항별 각 작업에 대한 시험시간을 초과할 경우(작업이 완료되지 않은 경우)

○ 정전 및 비상사태에 대비하여 모든 데이터는 10분에 1회 이상 저장하도록 합니다.

○ 시험 중 이동식 저장장치 또는 LAN으로 정보를 주고받는 행위는 부정행위로 처리하며, 시험 종료 후 본인이 작업한 내용은 하드디스크에서 모두 삭제하여야 합니다.

○ 감독위원의 지시에 따라 작업에 임하며, 과제별 작업은 안전사항을 준수하여야 합니다.

○ 문제지를 포함한 모든 자료는 과제별 종료 후 반드시 수험번호 및 성명을 기재하여 제출합니다.

○ 다음 각 항에 해당하는 경우에는 실격으로 처리합니다.

- 평가의 모든 과제에 응시하지 않은 경우

- 수험자 간에 대화를 하는 경우

- 타인의 도움을 받아 작업을 완료한 경우

- 시험 중 지급된 이동식 디스크 외에 타 이동식 디스크에 저장하는 경우

- 수험자간 서로 이동식 디스크나 LAN으로 정보를 주고받는 경우

- 휴대폰 또는 기타 통신기기를 휴대하여 사용하는 경우

- 기타 시험과 관련된 부정행위를 하는 경우

[가공 지시서]

○ 가공 소재: AL6061

○ 소재 크기: [표] 참조 (각 좌표별로 200 ㎜ 이하로 할 것)

소재크기	X	Y	Z
	105	105	21

○ 앞)가공 원점 : 가공원점은 가공 소재의 좌측 상단(0, 0, 0)에 설정합니다.

○ 뒤)가공 원점 : 가공원점은 가공 소재의 중심 위치에 설정합니다.