동의과학대학교 산학 입찰2021-B06호

규 격 서

물리치료과 운동치료용 테이블 외 2종

2021. 08.

동의과학대학교 산학협력단

내   역   서

번호	품 명	수량	비 고
1	운동 치료용 테이블(Treatment Table)	27EA
2	치료용 테이블(Bobath Table)	2EA
3	다기능전기자극치료기	4EA

※ 공통 사항

1. 납품 기한 : 계약일로부터 1개월 이내 (단, 다기능전기자극치료기는 기한 조정 가능)

2. 기타

가. 납품된 물품은 지정된 장소에 설치하고 외관 및 성능검사를 실시한 검수를 필한다.

나. 사용자 교육 : 본 장비를 납품 후 필요한 사용자 교육을 실시해야 한다.

다. 교육 및 검수에 대한 제반 경비는 계약업체가 부담한다.

번 호	1	학 과	물리치료과
수 량	27EA	설치장소	동의과학대학교 지정장소
품 명	운동 치료용 테이블(Treatment Table)

1. 용도

가. 슬링운동치료용

나. 도수 치료용

다. 일반 진료대

2. 특징

가. 원터치 방식 상하 높이 조절 가능하고, 위치 이동 및 고정 가능

나. 저소음, 저진동 전동모터 구동방식

다. 전동 실린더에 의한 테이블 상/하 높이 조절

라. X형 moving 방식으로 상하조절시 테이블의 전/후 이동이 없어야함

마. 3면 바 스위치 부착 및 핸드 스위치 동시 사용하고 높이 조절 가능

바. 최고급의 위생적 항균 레자 사용

3. 사양

가. 규  격 : 2000㎜(L) × 800㎜(W) × 460㎜(H)

-. Max Height : 900㎜

나. 무  게 : 80㎏/set

다. 전  원 : AC220V / 60㎐

라. MOTOR : DC Motor 24V

마. 작  동 : Hand Switch & Bar Switch Control

바. 색  상 : 청색

사. 구성품

-. Hand Switch 1ea,

-. 3면 Bar Switch (부착)

번 호	2	학 과	물리치료과
수 량	2EA	설치장소	동의과학대학교 지정장소
품 명	치료용 테이블(Bobath Table)

1. 용도

가. Bobath 치료용

나. 운동 치료용

2. 특징

가. 원터치 방식 상하 높이 조절 가능하고, 위치 이동 및 고정 가능

나. 저소음, 저진동 전동모터 구동방식

다. 전동 실린더에 의한 테이블 상/하 높이 조절, 테이블 머리부분 각도 조절(0~850)

라. X형 moving 방식으로 매트의 전후 이동이 없어야 함

마. 3면 바 스위치 부착으로 편리하게 높이 조절 가능

바. 등판 각도 조절 - 모터 구동 방식

사. 최고급의 위생적 항균 레자 사용

3. 사양

가. 규  격 : 1950 × 1200 × 440㎜ (L×W×H)

Max Height : 910㎜

나. 무  게 : 110㎏/set

다. 전  원 : AC 220V 60Hz

라. MOTOR : DC Motor 24V

마. 작  동 : Hand Switch & Bar Switch Control

바. 색  상 : 청색

사. 구성품

-. Hand Switch 1ea

-. 3면 Bar Switch (부착)

번 호	3	학 과	물리치료과
수 량	4EA	설치장소	동의과학대학교 지정장소
품 명	다기능전기자극치료기

1. 용도 : 통증 치료, 근육과 관절 기능의 향상, 관절 운동 범위의 확대, 기관의 순환과

대사 상태의 향상

2. 특징

가. 중주파 교류를 이용하여 피부의 불쾌감을 최소한으로 줄여 조직 심층까지 전달

시켜 신경섬유를 자극시켜 동통감소, 신경생장평형의 정상화, 교감신경계의 이완

신경 및 순환 촉진시키며, 2.5 KHz 와 4 KHz의 양극 간섭파를 이용하여 넓은

피부영역 및 피하조직의 치료를 포함한 다양한 치료를 할 수 있음.

나. 26가지 전류형태 선택 가능.

다. 완전히 독립되어 있는 2 채널.

라. 각 채널  다양한 전류형태 설정함으로써 로컬 및 시그멘탈에 적용하여 치료 가능.

마. 높은 출력을 이용하여 자동벡터 간섭방식으로  넓은 근육그룹에 사용 가능.

바. 42가지의 Evidence-Based Protocol 내장 및 1000개 이상의 프로그램 입력 가능.

사. 포인트 일렉트로드를 이용하여 정교하게 치료 가능.

아. 메인 파워 공급형으로써, 옵션의 충전용 베터리를 장착시, 어디서든 이동하며

치료 가능.

자. Crystal Clear TFT 컬러터치스크린으로 스크래치 방지  및 넓은 광시야각을 확보

차. 유선리모컨(옵션)을 이용한 Easy Control.

3. 사양

가. 전류형태

- 2극 간섭 치료.

- 비대칭 Biphasic Pulsed Current (TENS)

- Symmetrical Biphasic pulsed current (TENS)

- Rectangular pulsed current

- Triangular pulsed current

- Microcurrent

- Diadynamic current

- High voltage

- 중주파 방해 직류

- Burst TENS

- Constant 전압/전류

- Dipole vector

- Classical Interferential Therapy

- Isoplanar vector

- Dipole vector automatic

나. 전류채널 : 2 (독립적)

다. 주전압 : 100-240V 60Hz ±10%

라. 출력전압 : 15V

마. 최대 출력 전류 : 3.3A

바. 크기 : 240*305*216mm (W*D*H)

사. 무게 : 2Kg

아. TENS, ICT, EST, SSP 보험수가 적용가능

자. 악세서리 구성

- Electrode Cable, 2-core : 2ea

- Rubber Electrodes 6× 8(set of 2) : 2set

- Moist Pads 6× 8(set of 4) : 1set

- Strap, 100× 3cm : 1ea

- Strap, 250× 3cm : 1ea

- Mains Cable : 1ea

- Operation Manual : 1ea