동의과학대학교 산학 입찰2023-B02호

규 격 서

미래형자동차 현장인력양성사업

플러그인 하이브리드 실차 모델

2023. 04.

동의과학대학교 산학협력단

물품 목록

번호	품 명	수량	단위	비 고
1	플러그인 하이브리드 실차 모델(PHEV)	1	SET	엔진&A/T

※ 공통 사항

1. 납품 기한 : 계약일로부터 2개월 이내

2. 기타

가. 납품된 물품은 지정된 장소에 설치하고 외관 및 성능검사를 실시한 검수를 필한다.

나. 사용자 교육 : 본 장비를 납품 후 필요한 사용자 교육을 실시해야 한다.

다. 교육 및 검수에 대한 제반 경비는 계약업체가 부담한다.

라. 하자 보증기간 : 5년

마. 물품은 사진상 보여주는 기능 이상의 물품을 납품하여야 함

물품규격서

번 호	1		학과(계열)	전기자동차과
구입품명	국문	플러그인 하이브리드 실차 모델(PHEV_엔진&A/T)
	영문
수 량	1 SET		설치장소	동의과학대학교 지정장소

A. 특징(Feature)

1. 본 장비는 전기 자동차 모터 일체형 변속기와 고전압 배터리가 장착된 시뮬레이터 교육 장비로 각종 이론교육, 점검, 측정이 쉬운 구조임

2. 플러그인 하이브리드 자동차 실차 모형이여야 함

3. 플러그인 하이브리드 엔진의 특징과 장점을 실 구현한 장비임

4. 플러그인 하이브리드 고전압 시스템(HPCU, 고전압 배터리, HEV 모터, HSG, OBC, A/C 압축기)을 포함한 구조여야 함

5. 진단기를 사용하여 센서, 단품, 고장진단, 출력점검이 가능하여야 함

6. 장시간 작동이 가능하여야 하며, 작동 시 측정값이 정상이어야 함

7. 장치별로 내구성이 뛰어나야 함

8. 회로의 센서, 단품별로 체크 단자가 설치되어 있어야 함

9. 다음과 같은 항목의 교육실험 실습이 가능하여야 한다.

1) 고전압 시스템 자기 진단에 의한 진단

2) 고전압 배터리 시스템의 분해 및 조립

3) HPCU 분해 및 조립

4) H-CAN 통신 분석 및 파형 측정

5) OBC 자기 진단에 의한 진단

6) HEV 모터, HSG 라인-라인 저항, 온도센서, 레졸버 센서 점검

7) PRA 메인 (+), (-) 릴레이, 프리차지 릴레이 단품 점검

8) 고전압 배터리 절연 저항 점검

B. 구성(Consist of) 및 규격 (WEIGHT & SIZE)

1. 엔진 제원

1) Stroke : 4행정

2) 실린더 : 4 Cylinder

3) 배기량/마력 : 1,600cc급

4) 최근 상용 : 하이브리드 엔진 & A/T (플러그인 하이브리드)

5) 엔진의 전장 부품 및 고유 하니스 장착

2. PHEV 규격

1) PHEV 모터 출력 : 44kW

2) 고전압 배터리 타입 : 리튬 폴리머

3) 고전압 배터리 용량 : 8.9kWh

4) 별도의 220V 저속 OBC 충전 단자 포함

3. 신품 적용

1) BATTERY : 하이브리드전용

2) COOLANT : Ethylene Glycol

3) ENGINE OIL

4) TRANSMISSION OIL

4. 계통별 점검 및 부가장치

1) 흡/배기 계통별 일체 점검

2) 연료 계통과 전장, ECU, TCU, 센서, 하이브리드 모터 계통별 일체 점검

3) 냉각, 벨트, 구동펌프류 일체 점검

4) 각 부품별/계통별 장치 일체 정비 점검

5) 배기 일체 : 특수 600도 고급 내열 페이트로 도장

6) 연료 라인의 공급 및 배출 육안 확인용 우레탄 투명 호스 사용

7) 스테인레스 연료탱크(부식방지형, 유량확인형)

8) 상용 신품 엔진의 정비, 점검 등 성능 검사

5. 구성

1) 전자제어 가솔린기관 어셈블리

2) 전자제어 하이브리드 모터 및 자동변속기 어셈블리

3) 배터리 셀과 배터리 제어 모듈 어셈블리

4) 엔진 와이어링 일체

5) 엔진 시동에 필요한 부품 일체 장착

6) 냉각 계통에 필요한 부품 일체 장착

7) 진동방지를 위한 차량 고유 미미 장착

8) 소화기 내장 장착함

6. 부속품

1) 예비키

2) 전장 회로도

3) ODB 충전 단자