동의과학대학교 산학 입찰2021-B19호

규 격 서

응급구조과 실험실습기자재

SIMPREC SBT SYSTEM 외 5종

2021. 12.

동의과학대학교 산학협력단

물품 목록

번호	품 명	수량	단위	비 고
1	SIMPREC SBT SYSTEM	1	SET
2	SBT 문제은행 Server	1	EA
3	SBT 운영 Server	1	EA
4	해부학 앱	50	EA
5	태블릿 PC	50	EA
6	태블릿 PC 보관함	1	EA

※ 공통 사항

1. 납품 기한 : 계약일로부터 2개월 이내

2. 기타

가. 납품된 물품은 지정된 장소에 설치하고 외관 및 성능검사를 실시한 검수를 필한다.

나. 사용자 교육 : 본 장비를 납품 후 필요한 사용자 교육을 실시해야 한다.

다. 교육 및 검수에 대한 제반 경비는 계약업체가 부담한다.

라. 하자 보증기간 : 2년

마. 물품은 사진상 보여주는 기능 이상의 물품을 납품하여야 함

물품규격서

번 호	1		학과(계열)	응급구조과
구입품명	국문	스마트 장치 기반 컴퓨터화 시험
	영문	SIMPREC SBT(Smart Based Test) System
수 량	1 SET		설치장소	동의과학대학교 지정장소

A. 특징(Feature)

- 새로운 형식의 시험 방식인 SBT (Smart Based Test)에 대비하여 학생들이 오프라인 시험과 같이 컴퓨터를 통하여 SBT를 체험하고, 모의시험을 통해 기기 사용방법 및 시험 환경을 익힐 수 있어야 함

- 시험 종료 즉시 성적 확인과 이로 인한 분야별 취약점 파악이 가능하여야 함

- 문제은행을 통한 문제의 통합관리와 쉬운 출제방식으로 다양한 유형의 문항출제 (동영상, 사진 등)와 빠른 시험 준비 및 간단한 설치로 시험 종료 즉시 학생별 점수 확인이 가능한 모의시험 대비 솔루션임

B. 세부사양 및 규격(Specification)

● SIMPREC SBT S/W

▪ 실제 한국보건의료인국가시험원 시험 환경과 동일한 SYSTEM으로 구성되어야 함

▪ 웹기반으로 별도의 프로그램 설치 없이 접속 가능하여야 함

- 별도의 프로그램 설치 없이 웹브라우저를 통해 시험 및 관리자 모니터링이 가능하여야 함

▪ 아래와 같은 다양한 문제 출제가 가능하여야 함

- 멀티미디어형 : 제시되는 동영상 및 사진 자료를 확인하고, 묻는 내용에 따라 최선의 답을 선택하는 문제

- 사례형 : 사례를 제시하고 각 사례에 대한 1~2개의 부속 문항을 풀이하는 문제

- 확장결합형 : 객관식으로 구성된 선택형 시험문항의 한 종류로, 2개 이상의 답안 선택이 가능한 문제

- 단일정답형 : 묻는 내용에 따라 제시된 답가지 중 가장 옮은 답을 하나 고르는 문제

▪ 시험 즉시 성적 확인과 취약점 확인이 가능하여야 함

- 시험 종료 즉시, 시험 평가에 대한 Report화 및 출력 가능

▪ 필요에 따라 CBT 형태로 병행 가능하여야 함

▪ 국시원에서 시행하는 평가 방식에 대응하여 업데이트 가능하여야 함

▪ 교수자가 직접 문제를 작성함으로써 항목별 평가를 통해 결과치 통계 가능하여야 함

▪ 빠른 시험 준비 및 간단한 설치로 평가 결과에 따라 개인별 수준에 맞는 쉬운 시스템 운용 가능하여야 함

- 보관용 가방 – 1개

C. 비고(Remark)

- 위 규격의 지정된 장소에 설치를 포함한다.

- 제조사의 정품 공급 증명서가 첨부되어야 한다.

- 납품 시, 기기설치 및 사용방법에 대해 인증된 전문 엔지니어의 교육을 실시하여야 한다.

- 5년 무상 업데이트 보장

물품규격서

번 호	2		학과(계열)	응급구조과
구입품명	국문	SBT 문제은행 Server
	영문	-
수 량	1 EA		설치장소	동의과학대학교 지정장소

A. 특징(Feature)

- SBT 시스템 문제은행 운영을 위한 서버

B. 세부사양 및 규격(Specification)

1. 문제은행 Server (아래 사양 이상) - 1EA

- CPU i7 (9700, 커피레이크, LGA1151-V2)

- RAM 32G (삼성전자 DDR4, PC4-21300, 2666MHz)

- SSD 256GB (WD BLUE 3D SSD)

- Win10 pro OS (64BIT)

- 메인보드 : 기가바이트 Z390M 듀러블에디션, LGA1151v2/DDR4/M-ATX, 피씨디렉트

- HDD : 씨게이트 아이언울프, ST4000VN008) NAS 3.5 SATA HDD, 4TB

- PSU : 에너맥스 MAXPRO2 EMP500AGT-C 80Plus Standard 230V EU 파워, ATX/500W

- CASE : 2MONS 서버 2U D400 에코 렉마운트 케이드

- 오디오칩셋 : 리얼텍 AAC887

- 무선 키보드, 마우스

2. 모니터(아래 사양 이상)  - 1EA

- 32인치(80.1cm) FHD

- 베젤 2mm 이내

- 해상도 : 1920x1080

- 화면비율 : 16:9

- 최대 주사율 : 75Hz

- 화면 곡면형 : 곡률 1500R

- 명암비 : 3,000:1

- 주사율 : 최대 75Hz

3. Wireless AP(아래 사양 이상) - 1EA

- 아수스 RT-AX56U 기가비트 와이파이 유무선 공유기 사양 이상

- 안테나 개수 2개

- 포트 수 5포트

- 무선속도 1800Mbps

- 무선지원 규격 Wi-Fi 6 (802.11ax)

- WPS 기능 포함여부 (WPS 기능 포함)

- 메모리 256MB Flash / 512MB RAM

- 네트워크 표준 (IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IPv4, IPv6)

- 프로세서 (1.5Hz quad-core processor)

- 동작 주파수 (2.4 GHz, 5 GHz)

- AC Input (110V~240V), DC Output (12V)

- 크기 (223.5 x 129.3 x 47.5 mm (WxDxH)

- 무게 (456g)

- KC인증 (R-C-MSQ-RT-AX56U)

C. 부속품(Accessories)

- 전원케이블, 모니터 케이블, 유선키보드, 마우스

D. 비고(Remark)

- 설치 및 SBT시스템 연동 테스트 포함

물품규격서

번 호	3		학과(계열)	응급구조과
구입품명	국문	SBT 운영 Server
	영문	-
수 량	1 EA		설치장소	동의과학대학교 지정장소

A. 특징(Feature)

- SBT 운영을 위한 운영 서버

B. 세부사양 및 규격(Specification)

● 운영 Server(아래 사양 이상)

- LG전자 2021 울트라기어 15U70P-FA76K

- CPU i7 : i7-1165G7, 타이거레이크

- RAM DDR4 24GB

- SSD 256GB (WD BLUE 3D SSD)

- Win10 OS

- 해상도 :1920x1080

- 화면크기 : 39.62cm, 15.6”

- 그래픽메모리 4GB

- 무게 1.5kg 이내

C. 부속품(Accessories)

- 가방, 무선 마우스

D. 비고(Remark)

- 설치 및 SBT시스템 연동 테스트 포함

- 제품과 관련된 특허 등록이나 출원 증명서를 제출하여야 함.

- 제품의 품질보증, 사후관리에 대하여 책임을 명기한 제조사 증명서를 제출하여야 함.

물품규격서

번 호	4		학과(계열)	응급구조과
구입품명	국문	해부학 앱
	영문	Human Anatomy App
수 량	50 EA		설치장소	동의과학대학교 지정장소

A. 특징(Feature)

- 해부학 3D 학습용

B. 세부사양 및 규격(Specification)

● 해부학 앱 - 50EA

- Human Anatomy Atlas (2021)

- 전체 남성 및 여성 총 해부 모델 해부

- 사전 설정된 시스템 및 미세 해부학 보기를 통해 특정 신체 시스템 및 구조 파악

- 진단 영상, 시체 조각 및 3D 단면 모델을 사용하여 임상 작업

- 애니메이션 3D 근육 액션 모델을 사용하여 신체가 어떻게 움직이는지 연구

- 100개 이상의 의료 애니메이션 컬렉션을 사용하여 생리학적 주제 및 공통 병리 검토

- 다국어 자막 제공

- 3D 보기를 사용하여 자신만의 카드 및 덱 만들기 및 공유

- 인기 있는 수십 가지 주제에 대한 프리메이드 덱 검색 및 추가

C. 부속품(Accessories)

D. 비고(Remark)

- 태블릿 설치 및 구동 시연 포함

물품규격서

번 호	5		학과(계열)	응급구조과
구입품명	국문	태블릿 PC
	영문	Tablet PC
수 량	50 EA		설치장소	동의과학대학교 지정장소

A. 특징(Feature)

- SBT를 위한 태블릿

B. 세부사양 및 규격(Specification)

● 태블릿 PC

- SAMSUNG 갤럭시 S7 fe 사양 이상

- 용량 64GB

- 해상도 (2560×1600)

- RAM 4GB

- 크기 185.0 x 284.8 x 6.3 (세로x가로x두께,mm)

C. 부속품(Accessories)

- USB C포트 케이블, 충전기

D. 비고(Remark)

- 운영 테스트 및 SBT시스템 연동 테스트 포함

- 납품 후 액정 테스트 이상 시 교환하여야 함

물품규격서

번 호	6		학과(계열)	응급구조과
구입품명	국문	태블릿 PC 보관함
	영문	Tablet PC Rack
수 량	1 EA		설치장소	동의과학대학교 지정장소

A. 특징(Feature)

- 태블릿 보관

- 30대, 20대로 분리

B. 세부사양 및 규격(Specification)

● 보관함(총 보관 수량은 50대이며, 30대, 20대 분리 보관)

1) 30대 보관용

- 보관수량 : 30대

- 제품무게 : 65 Kg 이내

- 제품크기 : 520W x 500D x 1210H mm 이내

- 충전속도 : 6시간 이내

- 정격출력 : 10W

- 과전류 차단 기능 포함

- USB 방식 : C type, 8pin, micro 5pin

- 스틸 강화유리, 화이트. 디지털 도어락, 이동용 손잡이 및 회전바퀴, 후면도어 잠금 장치

- KC안전인증 및 전자파 인증

2) 20대 보관용

- 보관수량 : 20대

- 제품무게 : 45 Kg 이내

- 제품크기 : 500W x 540D x 780H mm 이내

- 충전속도 : 고속충전

- 정격출력 : 5W

- 과전류 차단 기능 포함

- USB 방식 : C type, 8pin, micro 5pin

- 스틸 강화유리, 화이트. 디지털 도어락, 이동용 손잡이 및 회전바퀴, 후면도어 잠금 장치

- KC안전인증 및 전자파 인증

C. 부속품(Accessories)

- 전원코드, 사용설명서, 디지털도어락 설명서, 일반열쇠용 열쇠, USB 충전케이블(포트 수만큼)

D. 비고(Remark)

- 설치 및 충전 테스트 포함