“Windows 8” IP 및 DNS 변경

윈도우키 + X를 누른 후 제어판을 선택

제어판에서 “네트워크 및 인터넷-네트워크 상태 및 작업보기” 실행

“어댑터 설정 변경” 선택

“로컬 영역 연결” 마우스 오른쪽 선택 후 “속성” 실행

“인터넷 프로토콜 버전 4 (TCP/IPv4)" 마우스 오른쪽 버튼 더블클릭”

-> 다음 IP 주소 사용 란에 할당받은 IP정보 (211.236.54.X 로 가정하고) 입력

- IP주소 : 211.236.54.X               - 서브넷 마스크 : 255.255.255.0

- 기본 게이트웨이 : 211.236.54.254

(할당받은 IP 앞 3자리는 같고 마지막 1자리를   254로 바꿈)

-> 기본 설정 DNS 서버(P) 란에 168. 126. 63. 1 입력후  ”확인“