기계설계 CAD 경진대회

1. 개요

- 기계계열에서 특성화 교육으로 진행  중인 “기계설계사 인력 양성”을 위해 NCS 기반 교육과정을 활용하고 연계하여 창의적이고, 공학지식에 기초를 기반으로 하는 과정평가형자격 기계설계산업기사에 준하는 “기계설계 CAD 경진대회”를 개최함

2. 내용

- 프로그램명 : 기계설계 CAD 경진대회

- 일시(장소) : 2018. 11. 26(월), 10시 ~ 14시 (진리관 컴퓨터실)

- 관련 NCS 능력 단위: 2D도면작업, 2D도면관리, 요소부품설계검토, 도면분석,
도면해독, 요소공차검토

- 참가대상 : 기계계열 1학년 학생

- 예상참가인원: 40명

3. 시상

- 최우수상 (1명) : 상금 200,000원

- 우수상(2명) : 상금 100,000원

- 장려상(5명) : 상금 50,000원

- 참가상(30명) : 상금 10,000원

4. 예상 성과

- NCS 기반 교육을 통해서 익힌 능력단위들을 활용하여, 종합사고 및 창의성이 요구되는 기계설계 문제를 해결을 통한 직무성취도 향상

- 과정평가형 기계설계산업기사 실기 시험에 준하는 문제 경험 및 평가를 통한 직무관련 자격시험 이해도 향상 및 자격증 취득률 향상

기계설계 CAD 경진대회 원형문제

시험시간: 표준시간: 3시간, 연장시간: 30분

요구사항

1) 지급된 조립 도면에서 부품 ②, ③ 번 부품 제작도를 CAD 프로그램을 이용하여 제도한다.
: ② 부품 [첨부-1]을 참조하여 작도하되, 기하공차 미기입부가 있는 경우에 추가하도록 한다.

2) 제도는 제3각법에 의해 A2(594, 420) 크기 도면의 윤곽선 영역 내에서 1:1로 제도한다.

3) 부품제작도는 과제의 기능과 동작을 정확히 이해하여 투상도, 치수, 치수공차와 끼워맞춤 공차기호, 기하공차 기호, 표면거칠기 기호 등 부품제작에 필요한 모든 사항을 기입한다.

4) 제도는 KS규격에서 정한 바에 의하고, 규정되지 아니한 내용은 ISO 규격과 관례에 따른다.

5) 도면에 [첨부-1]의 좌측상단 A부에 학번, 성명을 먼저 작성하고, 오른쪽 하단에 B부에는 표제란과 부품란을 작성한 후 부품 제작도를 제도한다.

6) 출력은 지급된 용지(A3 용지)에 본인이 직접 흑백으로 출력하여 제출한다.

2. 수험자 유의사항

1) 미리 작성된 Part program 또는 Block은 일체 사용할 수 없다.

2) 시작 전 바탕화면에 본인 학번으로 폴더를 생성한 후 이 폴더에 학번을 파일명으로 하여 작업내용을 저장한다.

3) 출력물을 확인하여 다른 학생과 동일 작품이 발견될 경우 모두 부정행위로 처리한다.

4) 정전 또는 기계고장으로 인한 자료손실을 방지하기 위하여 10분에 1회 이상 저장(save)한다.

5) 제도 작업에 필요한 Data Book은 열람할 수 있으나, 출제문제의 해답 및 투상도에 관련된 설명이나, 투상도가 수록되어 있는 노트 및 서적은 열람하지 못한다.

6) 과제에 표시되지 않은 표준부품은 Data Book에서 가장 적당한 것을 선정하여 해당규격으로 제도하고, 도면의 치수와 규격이 일치하지 않을 때는 해당규격으로 제도한다.

7) 연장시간 사용 시 허용 연장시간 범위 내에서 매 10분까지 마다 3점씩을 감점 처리한다.

9) 도면의 한계(Limits)와 선의 굵기와 문자의 크기를 구분하기 위한 색상을 다음과 같이 정한다.

가) 도면의 한계설정(Limits)

가로: 594mm, 세로: 420mm, 중심마크: 10mm

나) 선 굵기와 문자, 숫자 크기 구분을 위한 색상 지정

출력 시 선 굵기 (mm)	색 상 (color)	용 도
0.35	초록색(Green)	윤곽선, 부품번호, 외형선, 개별주서 등
0.25	노란색(Yellow)	숨은선, 치수문자, 일반주서 등
0.18	흰색(White), 빨강(Red)	해칭, 치수선, 치수보조선, 중신선 등

다) 사용 문자의 크기는 7.0, 5.0, 3.5, 2.5 중 적절한 것을 사용한다.

10) 표제란 위에 있는 부품 란에는 각 도면에서 제도하는 해당 부품만 기재한다.

11) 작업이 끝나면 제공된 USB에 바탕화면의 학번 폴더 전체를 저장하고, 출력 시는 시험 위원이 USB를 삽입한 후 학생 본인이 시험위원 입회하에서 직접 출력하며, 출력 소요시간은 시험시간에서 제외한다.

12) 다음 사항에 해당하는 작품은 채점대상에서 제외한다.

가) 시험시간 내에 1개의 부품이라도 제도되지 않은 도면

나) 요구한 각법을 지키지 않고 제도한 도면

다) 요구한 척도를 지키지 않고 제도한 도면

라) 요구한 도면 크기에 제도되지 않아 제시한 출력용지에 크기가 맞지 않는 도면

마) 끼워맞춤 공차 기호를 기입하지 않았거나 아무 위치에 기입하여 제도한 도면

바) 기하공차 기호를 기입하지 않았거나 아무 위치에 기입하여 제도한 도면

사) 표면거칠기 기호가 기입되지 않았거나 아무 위치에 기입하여 제도한 도면

아) KS제도 통직을 준수하지 않고 제도한 도면

13) KS 규격집은 학과 홈페이지(http://me.dit.ac.kr) 공지사항 176번 첨부 파일은 참고한다.

□ (예시) 문제-조립도(동력전달장치)

□ 첨부-1

□ 모범답안